**ФАВ – Восточная Европа**

117639, Россия, Москва, Научный проезд, д. 17 Тел./ факс: (495) 685–92–81

Телефон горячей линии: 8–800–100–06-08 Сайт: [www.trucks.china-faw.ru](http://www.trucks.china-faw.ru/)

**Миксер АМКАР 704783-31 (шасси FAW 3310 8x4)**

**8x4)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Параметр** | **Значение параметра** |
| **Характеристики** | | |
| 1 | Грузоподъемность | кг |
| 2 | Снаряженная масса | 18 180 кг |
| 3 | Полная масса | 42 600 кг |
| 4 | Нагрузка на передние оси (в загр. состоянии) | 7 500 + 7 500 |
| 5 | Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) | 27 600 |
| 6 | Габаритные размеры автомобиля, мм | 10 505 |
| 2 550 |
| 3 925 |
| 7 | Колесная база (мм) | 2 100 + 3 200 + 1 350 |
| 8 | Колея передних колес (мм) | 2 020 |
| Колея задних колес (мм) | 1 890 |
| 9 | Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
| 10 | Мин.диаметр разворота（м） | 21 |
| 11 | Двигатель | CA6DМ2-39E5 |
| 12 | Макс. мощность (кВт/л.с.) | 287 кВт / 390 л.с. / 2100 об/мин |
| 13 | Макс. крутящий момент | 1900 Н.м при1300-1500 об/мин |
| 14 | Объем (л) | 11(L) |
| 15 | Экологический класс | EURO 5 |
| 16 | ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DN12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | Форсунки | BOSCHCRIN2-6DM2 |
| 18 | КПП с КОМ | FAST,12JSD180TА |
| 19 | Шины | 315/80 R 22.5 |
| 20 | Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
| 21 | Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
| 22 | Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
| 23 | Кабина со спальным местом | Да |
| 24 | Кондиционер | Да |
| 25 | Автомагнитола | Да |
| 26 | Топливный бак | 400 литров |
| 27 | Антикоррозийная обработка рамы | Да |
| 28 | Цвет кабины | Серый |
| 29 | Мочевина | 40 л. |
| 30 | Противооткатные брусья | Да |

**Бетоносмесительная установка TIGARBO объемом 12 м3**

Объем смесительного барабана 12 м3 TIGARBO Смесительный барабан с двумя винтовыми лопастями Редуктор PMP (пр-во Италия)

Маслоохладитель AKG (пр-во Германия)

Тип привода смесительного барабана гидромеханический с отбором мощности от двигателя шасси Водяной бак с подогревом 800 л

Гидравлика ГСТ-112 (Гидросила)

Гарантия 18 месяцев или 180 000 км, при условии соблюдения гарантийных условий. Межсервисный интервал 15 000 км или 450 м/часов, что наступит раньше.

Обращаем Ваше внимание на то, что все материалы данного предложения носят исключительно информационный характер. Материалы, указанные в нем, не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.